**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заказа подъемника консольного гидравлического

марки **Division®** модель **PKG**

**Информация о заказчике:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |
| Название предприятия, адрес монтажа |  |
| Контактное лицо, должность, телефон,e-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики** |  |
| Высота подъема (ход) **∆Н**, мм |  |
|  |  |
| Размер платформы **A**, мм |  |
|  |  |
| Размер платформы **B**, мм |  |
|  |  |
| Размеры шахты (при наличии) **A'**, мм |  |
|  |  |
| Размеры шахты (при наличии) **B'**, мм |  |
|  |  |
| Грузоподъемность, кг |  |
|  |  |
| Количество уровней загрузки/выгрузки |  |
|  |  |
| Количество пультов управления, шт. |  |

****

|  |
| --- |
| **Дополнительные характеристики** |
| Режим работы: [ ]  ручной или :[ ]  автоматический | [ ]  Датчики открытия на двери шахты  |
| [ ]  Подсветка кнопок пультов управления  | [ ]  Электро-замки на двери шахты  |
| [ ]  Нужна доставка подъемника на объект  | [ ]  Кабина |
| [ ]  Нужен монтаж подъемника |  |

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расположение опций** | **А** | **B** | **C** |
| Ограждение высотой 1250 мм обшитое листом | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Ограждение высотой 1250 мм с бортиком  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Бортик высотой 120 мм | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Распашная калитка | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Шлагбаум | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Цепь | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| [ ]  Стопоры\* или [ ]  Аппарель\* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

\* Стопоры (аппарель) убирают проседание/поднятие

подъемникапри максимальной загрузке/разгрузке на

верхнем уровне (этаже).

|  |
| --- |
| **Дополнительные условия, характеристики, пожелания:**  |
|  |
|  |

Заполненный опросный лист просим отправить на pro@p-d.by или по факсу: +375 17 222-05-27

Телефоны для консультации: т/ф: +375 17 226-24-24; моб.: +375 29 123-22-33; +375 29 545-33-33