
**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информация о заказчике:** | | Дата заполнения: |  |
| Название предприятия,  адрес монтажа |  | | |
| Контактное лицо,  должность, тел., e-mail |  | | |


**Тип подъемника:**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ножничный | консольный гидравлический  консольный тросовый | тросовый (с кабиной) в готовой кирпичной/бетонной шахте на расстрелах  тросовый (с кабиной) в металлической шахте |

****



****




****



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Высота подъема / ход **∆Н**,  (если есть промежуточные остановки, указать их уровни): |  | **мм** |
|  |  |  |
| Площадка **AхВ**: |  | **мм** |
|  |  | |
| Шахта (при наличии) **A'х B'**: |  | **мм** |
|  |  | |
| Грузоподъемность: |  | **кг** |
|  |  | |
| Высота кабины (если нужна кабина), мм: |  | **мм** |
|  |  | |
| Высота потолка у верхнего этажа  (важно при верхнем расположении тали тросового подъемника): |  | **мм** |
|  |  | |
| Кол-во пультов управления: |  | **шт.** |
|  |  |  |
| Машинное отделение вверху или внизу  (важно для тросового подъемника): |  |  |

**Основные характеристики:**

**Дополнительные характеристики:**

|  |
| --- |
| Расположение: внутри здания;  снаружи здания. |
| Режим работы:  ручной (нажал и держишь пальцем);  автоматический (как в лифте). |
| Датчики открытия на двери шахты (подъемник не поедет, пока двери шахты открыты). |
| Электрозамки на двери шахты (двери шахты не откроются, пока подъемник не остановится). |
| Подсветка кнопок пультов управления (удобно определять на каком этаже находится подъемник). |
| Нужна доставка подъемника на объект.  Нужен монтаж подъемника. |

**Опции:**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расположение опций** | **А** | **B** | **C** |
| Ограждение высотой 1250 мм  обшитое листом |  |  |  |
| Ограждение высотой 1250 мм  с бортиком |  |  |  |
| Бортик высотой 120 мм |  |  |  |
| Распашная калитка |  |  |  |
| Раздвижная решетка Боствиг |  |  |  |
| Шлагбаум |  |  |  |
| Цепь |  |  |  |
| Стопоры\* или  Аппарель\* |  |  |  |

\* Стопоры убирают, а аппарель сглаживает

проседание подъемникапри максимальной

загрузке на верхнем этаже.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Дополнительные условия, характеристики, пожелания:**

Заполненный опросный лист просим отправить на pro@p-d.by или по факсу: +375 17 250-250-1

Телефоны для консультации: т/ф: +375 17 215-14-14; моб.: +375 29 123-22-33; +375 29 545-33-33